**Аккумуляторы ACMEPOWER для фото- и видео-камер**

Руководство пользователя для моделей:

AP-BLF19, AP-BLH7, AP-NB-12L, AP-VBD-58, AP-VBD-78 , AP-VBD-98, AP-EN-EL9 , AP-LP-E6 , AP-NP-F970 , AP-NP-FW50 , AP-NB-2L , AP-NB-4L , AP-NB-8L , AP-EN-EL10 , AP-EN-EL19 , AP-EN-EL5 , AP-LI-40B , AP-BLE-9E , AP-DU21, AP-S004E , AP-VBG-6 , AP-VBK-180 , AP-VBN-260 , NP-BD1/FD1 , AP-NP-FH50, AP-NP-FV50 , AP-EN-EL14

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Аккумуляторы предназначен только для фотокамер или видеокамер, работающих именно с этой моделью аккумулятора. Проверяйте совместимость.

Заряжайте аккумулятор только специально предназначенным для него зарядным устройством. Никогда не бросайте аккумулятор, не повреждайте его, не подвергайте воздействию высоких температур или не оставляйте его вблизи огня или жидкости. Не разбирайте аккумулятор. Не замыкайте клеммы аккумулятора металлическими предметами накоротко.

Заряжайте аккумуляторный блок при температуре окружающей среды от 0°C до 30°C. Храните аккумулятор в прохладном месте.

**Утилизация аккумулятора**

Чтобы сохранить природные ресурсы, пожалуйста, сдавайте аккумуляторы ACMEPOWER на повторную переработку в специализированные пункты сбора

При утилизации исчерпавших свой ресурс аккумуляторов обязательно закрывайте клеммы и всегда соблюдайте местные законы и нормативы.